How to configure TTC for different users  ？


一、Open Config.ini  file.
Find configuration information,for example:

[AppFlag]
AppFlagType=1                                        
AppFlagPath=C:\Users\Administrator\Desktop\Project1
AppFlagStart=1
AppFlagUser=1000

-------------------explain------------------------------------------------------
1、The optional value of "AppFlagType" is [1,2]
AppFlagType=1  ,IP20（ 修改后，还需要配置AppFlagUser配置不同的客户版本）
AppFlagType=2  ,TW20  （目前工业没有其他用户，所以，只需要改动这里就可以切换秤工业TTC）

2、AppFlagPath 为工程路径，每个用户应该对应不同的工程文件

3、AppFlagStart=1 为每次打开TTC自动加载工程文件，其他为不自动加载

4、AppFlagUser 为用户ID

     0001-为标准IP20

     1000-为Bizerba标准IP20
     1001-为Reliance
     1002-为Big Basket
     1003-为上海Bizerba
     1004-为土耳其Bizerba

     3000-为RBS

     4000-为SOEHNLE

     5001-为VTS
